PTE-projekt: OC16 – getSigmaB OC0016

**Systemoperation**

getSigbmaB()  
  
**Krydsreferencer**

UC6  
  
**Forudsætninger**

En instans sigmaB af Beojningsspaending findes.  
sigmaB associerer med en instans i af Inertimoment.  
sigmaB associerer med en instans mb af Boejningsmoment.  
sigmaB associerer med en instans e af E.  
mb>0  
e>0  
  
**Slutbetingelser**

sigmaB er sat til MB \* e / I  
sigmaB.mellemregning blev sat til ”sigmaB = MB \* e / I” + ”\n”.  
sigmaB. blev præsenteret.  
sigmaB.mellemregning blev præsenteret.