Test Suite for OC15: beregnSigmaB.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Test Case | Input | Output |
| 0 | Boejningsmoment Mb hvor Mb.nmm = 0.5  Inertimomentet I hvor I.mm4 = 10  E e hvor e.mm = 20 | Boejningsspaending sigmaB hvor sigmaB.nmm2 = 1 |
| 1 | Boejningsmoment Mb er null   Inertimomentet I hvor I.mm4 = 40  E e hvor e.mm = 15 | BoejningsmomentEjDefineretException |
| 2 | Boejningsmoment Mb hvor Mb.nmm = 40  Inertimomentet I er null   E e hvor e.mm = 5 | InertimomentetEjDefineretException |
| 3 | Boejningsmoment Mb hvor Mb.nmm = 70  Inertimomentet I hvor I.mm4 = 30  E e er null | EEjDefineretException |